**Seznam CB frekvencí**

**Slovensko (Slovak republic)**

|  |
| --- |
| [**Česko**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=Cesko)   [**Slovensko**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=Slovensko) [**Austrálie**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=Australie)   [**Brazílie**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=Brasil)   [**Francie**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=Francie)   [**Kanada**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=Canada)   [**Lichtenštejnsko**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=Lichtenstejnsko)   [**Německo**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=Nemecko)   [**Polsko**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=Polsko)   [**Rakousko**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=Rakousko)   [**Španělsko**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=Spanelsko)  [**Švýcarsko**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=Svycarsko)   [**Ukrajina**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=Ukrajina)   [**USA**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=USA)   [**Velká Británie**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=UK)   |

(Klikni na název země, jejíž seznam CB frekvencí chceš zobrazit)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kanál** | **Frekvence** | **Výkon FM** | **Výkon AM** | **Výkon SSB (PEP)** | **Poznámka** |
| 1       | 26.965 MHz | 4W | 4W | 12W | zvolávací kanál pre modulácie FM, PM a DSB   |
| 2       | 26.975 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 3       | 26.985 MHz | 4W | 4W | 12W | prevádzka opakovačov   |
| 4       | 27.005 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 5       | 27.015 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 6       | 27.025 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 7       | 27.035 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 8       | 27.055 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 9       | 27.065 MHz | 4W | 4W | 12W | núdzový kanál   |
| 10       | 27.075 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 11       | 27.085 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 12       | 27.105 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 13       | 27.115 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 14       | 27.125 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 15       | 27.135 MHz | 4W | 4W | 12W | zvolávací kanál pre moduláciu SSB   |
| 16       | 27.155 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 17       | 27.165 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 18       | 27.175 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 19       | 27.185 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 20       | 27.205 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 21       | 27.215 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 22       | 27.225 MHz | 4W | 4W | 12W | prevádzka opakovačov   |
| 23       | 27.255 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 24       | 27.235 MHz | 4W | 4W | 12W | digitálna prevádzka   |
| 25       | 27.245 MHz | 4W | 4W | 12W | digitálna prevádzka   |
| 26       | 27.265 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 27       | 27.275 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 28       | 27.285 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 29       | 27.295 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 30       | 27.305 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 31       | 27.315 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 32       | 27.325 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 33       | 27.335 MHz | 4W | 4W | 12W | prevádzka opakovačov   |
| 34       | 27.345 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 35       | 27.355 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 36       | 27.365 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 37       | 27.375 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 38       | 27.385 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 39       | 27.395 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 40       | 27.405 MHz | 4W | 4W | 12W |   |
| 70       | 26.855 MHz | 4W | - | - | prevádzka opakovačov   |
| 71       | 26.865 MHz | 4W | - | - |   |
| 72       | 26.875 MHz | 4W | - | - |   |
| 73       | 26.885 MHz | 4W | - | - | prevádzka opakovačov   |
| 74       | 26.895 MHz | 4W | - | - |   |
| 75       | 26.905 MHz | 4W | - | - |   |
| 76       | 26.915 MHz | 4W | - | - | digitálna prevádzka   |
| 77       | 26.925 MHz | 4W | - | - | digitálna prevádzka   |
| 78       | 26.935 MHz | 4W | - | - |   |
| 79       | 26.945 MHz | 4W | - | - |   |
| 80       | 26.955 MHz | 4W | - | - |   |