**Seznam CB frekvencí**

**Slovensko (Slovak republic)**

|  |
| --- |
| [**Česko**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=Cesko)   [**Slovensko**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=Slovensko)  [**Austrálie**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=Australie)   [**Brazílie**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=Brasil)   [**Francie**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=Francie)   [**Kanada**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=Canada)   [**Lichtenštejnsko**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=Lichtenstejnsko)   [**Německo**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=Nemecko)   [**Polsko**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=Polsko)   [**Rakousko**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=Rakousko)   [**Španělsko**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=Spanelsko)  [**Švýcarsko**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=Svycarsko)   [**Ukrajina**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=Ukrajina)   [**USA**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=USA)   [**Velká Británie**](http://www.cbmonitor.cz/cb_frekvence/frekvence_tabulka.php?c=UK) |

(Klikni na název země, jejíž seznam CB frekvencí chceš zobrazit) 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kanál** | **Frekvence** | **Výkon FM** | **Výkon AM** | **Výkon SSB (PEP)** | **Poznámka** |
| 1 | 26.965 MHz | 4W | 4W | 12W | zvolávací kanál pre modulácie FM, PM a DSB |
| 2 | 26.975 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 3 | 26.985 MHz | 4W | 4W | 12W | prevádzka opakovačov |
| 4 | 27.005 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 5 | 27.015 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 6 | 27.025 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 7 | 27.035 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 8 | 27.055 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 9 | 27.065 MHz | 4W | 4W | 12W | núdzový kanál |
| 10 | 27.075 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 11 | 27.085 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 12 | 27.105 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 13 | 27.115 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 14 | 27.125 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 15 | 27.135 MHz | 4W | 4W | 12W | zvolávací kanál pre moduláciu SSB |
| 16 | 27.155 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 17 | 27.165 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 18 | 27.175 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 19 | 27.185 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 20 | 27.205 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 21 | 27.215 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 22 | 27.225 MHz | 4W | 4W | 12W | prevádzka opakovačov |
| 23 | 27.255 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 24 | 27.235 MHz | 4W | 4W | 12W | digitálna prevádzka |
| 25 | 27.245 MHz | 4W | 4W | 12W | digitálna prevádzka |
| 26 | 27.265 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 27 | 27.275 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 28 | 27.285 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 29 | 27.295 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 30 | 27.305 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 31 | 27.315 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 32 | 27.325 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 33 | 27.335 MHz | 4W | 4W | 12W | prevádzka opakovačov |
| 34 | 27.345 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 35 | 27.355 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 36 | 27.365 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 37 | 27.375 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 38 | 27.385 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 39 | 27.395 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 40 | 27.405 MHz | 4W | 4W | 12W |  |
| 70 | 26.855 MHz | 4W | - | - | prevádzka opakovačov |
| 71 | 26.865 MHz | 4W | - | - |  |
| 72 | 26.875 MHz | 4W | - | - |  |
| 73 | 26.885 MHz | 4W | - | - | prevádzka opakovačov |
| 74 | 26.895 MHz | 4W | - | - |  |
| 75 | 26.905 MHz | 4W | - | - |  |
| 76 | 26.915 MHz | 4W | - | - | digitálna prevádzka |
| 77 | 26.925 MHz | 4W | - | - | digitálna prevádzka |
| 78 | 26.935 MHz | 4W | - | - |  |
| 79 | 26.945 MHz | 4W | - | - |  |
| 80 | 26.955 MHz | 4W | - | - |  |